**Kontener A08**

Wymiary wewnętrzne: 4030 mm x 1786 mm x 1500 mm (dł. x szer. x wys.)

Szkielet ceownik GW 80 mm, gat. S235

Blacha: podłoga ≠ 4 mm, ściany ≠ 4 mm , gat. S235

Haczyki do plandek lub siatki po obwodzie kontenera poniżej

Kolor wg podstawowej palety RAL, gr. powłoki 120 mikronów

Kontener obsługiwany przez urządzenia bramowe oraz dźwigowe

Protokoły SWL

****