**Kontener KP12 – 3 w 1**

Wymiary wewnętrzne: 3700 mm x 2100 mm x 1200 mm (dł. x szer. x wys.)

Hakowy system załadunku: 1200 mm, hak zaczepowy pręt Ø 30 mm, gat. St355

Szkielet profil zamknięty: 100x50x3 mm St235

Płozy ceownik UPN 160 mm gat. St235JR

Rolki zewnętrzne Ø 159 L-150 gat. St355

Rozstaw rolek: 1460 mm, rozstaw płóz: 1020 mm

Blacha: podłoga ≠ 3 mm, ściany ≠ 3 mm w gat. St235

Siatka oko 40x40x3, burta lewa, prawa oraz tył z możliwością demontażu

Wrota dwuskrzydłowe, na dwóch podwójnych zawiasach, każdy wyposażony w smarowniczkę zamykane lewa, prawa strona niezależnie lub uchylna klapa

Kolor wg podstawowej palety RAL, gr. powłoki 120 mikronów

Kontener obsługiwany przez urządzenia typu hakowego

****