**Kontener Mulda H6 asymetryczna odkryty**

Wymiary wewnętrzne: 3500 mm x 1700 mm x 1000 mm (dł. x szer. x wys.)

Bramowy system załadunku, zawiesia zaczepowe pręt Ø 45 mm, gat. S355

Szkielet ceownik 200x60x4 oraz 80x50x4 mm, gat. S235

Blacha: podłoga ≠ 5 mm, ściany ≠ 4 mm ,  gat. S235

Haczyki do plandek lub siatki po obwodzie kontenera poniżej górnej krawędzi

Kolor wg podstawowej palety RAL, gr. powłoki 120 mikronów

Kontener obsługiwany przez urządzenia bramowe

