**Kontener Mulda M3 asymetryczna otwarty**

Wymiary wewnętrzne: 3000 mm x 1550 mm x 1000 mm (dł. x szer. x wys.)

Bramowy system załadunku, zawiesia zaczepowe pręt Ø 45 mm, gat. S355

Szkielet ceownik 120x50x5 mm, gat. S235

Kątownik nierównoramienny 100x50x8, gat. S235

Blacha: podłoga ≠ 5 mm, ściany ≠ 4 mm ,  gat. S235

Ożebrowanie pionowe ceownik 120x50x5 mm, gat. S235

Haczyki do plandek lub siatki po obwodzie kontenera poniżej górnej krawędzi

Kolor wg podstawowej palety RAL, gr. powłoki 120 mikronów

Kontener obsługiwany przez urządzenia bramowe