**Kontener Mulda M7 asymetryczna z uchylną klapą**

Wymiary wewnętrzne: 4000 mm x 1720 mm x 1500 mm (dł. x szer. x wys.)

Bramowy system załadunku, zawiesia zaczepowe pręt Ø 45 mm, gat. S355

Rozstaw zaczepu wysypu 810 mm, pręt Ø 45 mm, gat. S355

Szkielet ceownik 120x50x5 mm, gat. S235

Kątownik nierównoramienny 100x50x8, gat. S235

Blacha: podłoga ≠ 5 mm, ściany ≠ 4 mm ,  gat. S235

Ożebrowanie pionowe ceownik 120x50x5 mm, gat. S235

Haczyki do plandek lub siatki po obwodzie kontenera poniżej górnej krawędzi

Kolor wg podstawowej palety RAL, gr. powłoki 120 mikronów

Kontener obsługiwany przez urządzenia bramowe