**Kontener KP18 z plandeką oraz burtami**

****

Wymiary wewnętrzne: 4000 mm x 2200 mm x 2000 mm (dł. x szer. x wys.)

Hakowy system załadunku: 1200 mm, hak zaczepowy pręt Ø 30 mm, gat. S355

Szkielet ceownik 120x50x5 mm, gat. S235

Blacha: podłoga ≠ 3 mm, ściany ≠ 3 mm , gat. S235

Kolor wg podstawowej palety RAL, gr. powłoki 120 mikronów

Kontener obsługiwany przez urządzenia typu hakowego

Wrota dwuskrzydłowe, na trzech potrójnych zawiasach

Plandeka podnoszona po długości kontenera, obustronnie wsparta drewnianymi pałąkami