**Kontener KP15 zakryty**

Wymiary wewnętrzne: 3700 mm x 2200 mm x 1700 mm (dł. x szer. x wys.) + wys. daszku

Hakowy system załadunku: 1200 mm, hak zaczepowy pręt Ø 30 mm, gat. St355

Szkielet profil zamknięty: 100x50x3 mm St235

Płozy ceownik UPN 160 mm St235JR

Rolki zewnętrzne Ø 159 L-150, gat. St355

Rozstaw rolek: 1460 mm, rozstaw płóz: 1020 mm


Blacha: podłoga ≠ 3 mm, ściany ≠ 3 mm, gat. St235

Ożebrowanie pionowe ceownik 80x50x3 mm, gat. St235

Wrota dwuskrzydłowe, na dwóch podwójnych zawiasach, każdy wyposażony w smarowniczkę zamykane lewa, prawa strona niezależnie lub uchylna klapa

Kolor wg podstawowej palety RAL,

Kontener obsługiwany przez urządzenia typu hakowego

****