**Kontener KP16 przeginany, zwijana plandeka**

Wymiary wewnętrzne: 4500 mm x 2200 mm x 1500 mm (długość x szerokość x wysokość)

Hakowy system załadunku: 1200 mm, hak zaczepowy pręt Ø 30 mm, gat. St355

Szkielet profil zamknięty: 120x60x3 mm St235

Płozy ceownik UPN 160 mm St235JR

Rolki zewnętrzne Ø 159 L-150, gat. St355

Rozstaw rolek: 1460 mm, rozstaw płóz: 1020 mm

Blacha: podłoga ≠ 3 mm, ściany przeginane ≠ 3 mm w gat. St235

Wrota dwuskrzydłowe, na dwóch podwójnych zawiasach, każdy wyposażony w smarowniczkę zamykane lewa, prawa strona niezależnie lub uchylna klapa

Kontener wyposażony w zwijaną plandekę

Haczyki do plandek lub siatki po obwodzie kontenera poniżej górnej krawędzi

Kolor wg podstawowej palety RAL,

Kontener obsługiwany przez urządzenia typu hakowego

****