**Kontener KP18 m3 odkryty, przeginany**

Wymiary wewnętrzne: 4000 mm x 2200 mm x 2000 mm (dł. x szer. x wys.)

Hakowy system załadunku: 1200 mm, hak zaczepowy pręt Ø 30 mm, gat. St355

Szkielet profil zamknięty: 120x60x3 mm St235

Płozy ceownik UPN 160 mm St235JR

Rolki zewnętrzne Ø 159 L-200

Rozstaw rolek: 1460 mm, rozstaw płóz: 1020 mm

Blacha: podłoga ≠ 4 mm, ściany ≠ 4 mm w gat. St235

Wrota dwuskrzydłowe, na dwóch podwójnych zawiasach, każdy wyposażony w smarowniczkę zamykane lewa, prawa strona

Haczyki do plandek lub siatki po obwodzie kontenera poniżej górnej krawędzi

Kolor wg podstawowej palety RAL

Kontener obsługiwany przez urządzenia typu hakowe

****