**Kontener bramowy typu mulda M3,5 asymetryczny otwarty wg DIN 30 735**

Wymiary wewnętrzne: 2600 mm x 1520 mm x 1300/800 mm (dł. x szer. x wys.)

Bramowy system załadunku, zawiesia zaczepowe pręt Ø 45 mm, gat. St355

Rozstaw zaczepu wysypu 810 mm, pręt Ø 45 mm, gat. St355

Szkielet ceownik 120x50x5 mm, gat. St235

Kątownik nierównoramienny 100x50x8, gat. St235

Blacha: podłoga ≠ 5 mm, ściany ≠ 4 mm , gat. St235

Ożebrowanie pionowe ceownik 120x50x5 mm, gat. St235

Haczyki do plandek lub siatki po obwodzie kontenera poniżej górnej krawędzi

Kolor wg podstawowej palety RAL,

Kontener obsługiwany przez urządzenia bramowe

****