**Kontener bramowy mulda M7 asymetryczny wg DIN 30 720**

Wymiary wewnętrzne: 3500 mm x 1650 mm x 1500/850 mm (dł. x szer. x wys.)

Bramowy system załadunku, zawiesia zaczepowe pręt Ø 45 mm, gat. St355

Rozstaw zaczepu wysypu 820 mm, pręt Ø 40 mm, gat. St355

Szkielet ceownik 80x50x4 mm, gat. St235

Kątownik nierównoramienny 100x50x8, gat. St235

Blacha: podłoga ≠ 5 mm, ściany ≠ 4 mm, gat. St235

Ożebrowanie pionowe ceownik 80x50x4 mm, gat. St235

Haczyki do plandek lub siatki po obwodzie kontenera poniżej górnej krawędzi

Kolor wg podstawowej palety RAL, gr. powłoki 120 mikronów

Kontener obsługiwany przez urządzenia bramowe

