**Kontener bramowy typu mulda M15 symetryczny zakryty wg DIN 30 720**

Wymiary wewnętrzne: 4000 mm x 1650 mm x 2000/850 mm (dł. x szer. x wys.)

Bramowy system załadunku, zawiesia zaczepowe pręt Ø 45 mm, gat. St355

Rozstaw zaczepu wysypu 810 mm, pręt Ø 45 mm, gat. St355

Szkielet ceownik 100x50x4 mm, gat. St235

Kątownik nierównoramienny 100x50x8, gat. St235

Blacha: podłoga ≠ 4 mm, ściany ≠ 4 mm, gat. St235

Ożebrowanie pionowe ceownik 100x50x4 mm, gat. St235

Klapy uchylne na zawiasie sprężynującym bądź teleskopie

Haczyki do plandek lub siatki po obwodzie kontenera poniżej górnej krawędzi

Kolor wg podstawowej palety RAL,

Kontener obsługiwany przez urządzenia bramowe

****