**Kontener BNS F30**

****

Wymiary wewnętrzne: 5940 mm x 2384 mm x 2101 mm (dł. x szer. x wys.)

Blacha: podłoga ≠ 4 mm, ściany ≠ 3 mm , gat. S235

Ożebrowanie pionowe ceownik 100x65x4 mm, gat. St235

Haczyki do plandek lub siatki po obwodzie kontenera poniżej

Kolor wg podstawowej palety RAL, gr. powłoki 120 mikronów

Kontener obsługiwany przez urządzenia hakowe oraz dźwigowe