**Kontener rolkowy KP20 odkryty, przeginany, wyposażony w plandekę wg DIN 30 722-1**

Wymiary wewnętrzne: 6500 mm x 2300 mm x1350 mm (długość x szerokość x wysokość)

Hakowy system załadunku: 1570 mm, hak zaczepowy pręt Ø 50 mm, gat. St355

Szkielet profil zamknięty: wręgi poziome 120x60x5 oraz 120x60x5 mm, gat. St235

Płozy dwuteownik IPN 180 mm, gat. St235JR

Rolki zewnętrzne Ø 159x6 L-250

Rozstaw rolek: 1560 mm, rozstaw płóz: 1060 mm, centralne smarowanie w sworzniu

Blacha: podłoga ≠ 4 mm, ściany ≠ 4 mm w gat. St235

Wrota dwuskrzydłowe, na dwóch potrójnych zawiasach, zawias wyposażony w smarowniczkę, potrójny systemem zabezpieczeń (prawa, lewa strona oraz zamknięcie centralne)

Kolor wg palety RAL ,

Kontener wyposażony w zwijaną plandekę.

Kontener obsługiwany przez urządzenia typu hakowego

Haczyki do plandeki lub siatki po obwodzie kontenera poniżej górnej krawędzi

****