**KP21 kontener z rozsuwanym dachem wg DIN 30 722-1**

****

Wymiary wewnętrzne: 6000 mm x 2300 mm x 1500 mm (dł. x szer. x wys.)

Hakowy system załadunku: 1570 mm, hak zaczepowy pręt Ø 50 mm, gat. St355

Szkielet ceownik 120 x 60 x 5 mm, gat. S235

Blacha: podłoga ≠ 4 mm, ściany ≠ 3 mm , dach 2,5mm, gat. S235

Ożebrowanie pionowe ceownik 80x50x3 mm, gat. St235

Kolor wg podstawowej palety RAL, gr. powłoki 120 mikronów (na zdjęciu RAL 8017)

Kontener obsługiwany przez urządzenia hakowe

Klapa szczelna otwierana do góry, zamykana czteropunktowo oraz zamknięcie centralne

Dach stały z przodu i z tyłu kontenera po 1500 mm

Dach rozsuwany dwuczęściowy od przodu i tyłu do środka po 1500 mm

Rozstaw rolek: 1560 mm, rozstaw płóz: 1060 mm, centralne smarowanie w sworzniu

Płozy dwuteownik IPN 180 mm, gat. S235, rolki zewnętrzne Ø 159x6 L-250 mm