**Kontener KP36 DH odkryty pod ruchomą podłogą wg DIN 30 722-1**

Wymiary wewnętrzne: 6500 mm x 2300 mm x 2400 mm (dł. x szer. x wys.)

Hakowy system załadunku: 1570 mm, hak zaczepowy pręt Ø 50 mm, gat. St355

Szkielet profil zamknięty: wręgi poziome 80x80x5 oraz 120x60x5 mm, gat. St235

Płozy dwuteownik IPN 180 mm, gat. St235JR, rolki zewnętrzne Ø 159x6 L-300

Rozstaw rolek: 1560 mm, rozstaw płóz: 1060 mm, centralne smarowanie w sworzniu

Blacha: podłoga ≠ **bez blachy na podłodze**, ściany ≠ 3 mm w gat. St235

Ożebrowanie pionowe ceownik 80x50x4 mm, gat. St235

Kolor według podstawowej palety RAL, lakierowany metodą hydrodynamiczną

Haczyki do plandeki lub siatki po obwodzie kontenera poniżej górnej krawędzi

Kontener obsługiwany przez urządzenia typu hakowego

**Kontenery wyposażony w ruchomą podłogę firmy PTM Łódź**

Obraz zawierający Kubeł na śmieci, pojemnik, kosz, Hermetyzacja odpadów

Opis wygenerowany automatycznie