**Kontener Kp26 plandekowiec**

Wymiary wewnętrzne: 4200 mm x 2420 mm x 2600 mm (dł. x szer. x wys.)

Hakowy system załadunku: 900 mm, hak zaczepowy pręt Ø 30 mm, gat. S355

Szkielet profil zamknięty:120x60x5 mm, gat. S235

Płozy dwuteownik UPN 120 mm, gat. S235, rolki zewnętrzne Ø 159x6 L-250

Rozstaw rolek: 1460 mm, rozstaw płóz: 1020 mm

Blacha: podłoga ≠ 3 mm

Wrota dwuskrzydłowe, na trzech potrójnych zawiasach

Plandeka rozsuwana po długości kontenera obustronnie wsparta drewnianymi pałąkami

Kolor wg palety RAL,

Kontener obsługiwany przez urządzenia typu hakowego

